| LA SECURITE GSM

Pour mon deuxiéme article, je vais vous parler de la gestion de la sécurité d'un GSM (réseau et appels).
Dans un premier lieu, vous devez savoir que dans tout les réseaux GSM, le systéme doit pouvoir connaitre la localisation d'un abonné, d'une maniére plus ou moins précise, et ceci afin de pouvoir lui attribuer un appel.
Pour vous apporter une petite notion de téléphonie, il existe des réseaux fixe (habitation) ou mobile (qui ne pas raccordé à une prise de maniére physique). Dans un réseau fixe, une adresse physique fixe (prise téléphonique) a pour attribution un numéro, alors que dans un réseau GSM, le numéro d’un mobile est une adresse logique constante à laquelle s'associe une adresse physique variant par rapport aux déplacements de l'abonné.
La gestion de GSM nécessite la mise en œuvre d’une identification spécifique de l'utilisateur (ça ressemble un "petit peu" à internet). On pourrait employer un canal radio mais il rendrait les communications vulnérables d'écoutes téléphoniques ainsi que d'utilisations frauduleuses ...
Comme il ne peut employer ce systéme il se sert des procédés suivants :

> - authentification de chaque abonné.
> - utilisation d’une identité temporaire.
> - cryptage des communications.

En conséquence de sa mobilité, le système GSM utilise quatre types d’adressage tous liés à l’abonné :
- L’IMSI (identité invariante de l’abonné) : n’est connu qu’à l’intérieur du réseau GSM.
- Le TMSI : identitée utilisée pour identifier le mobile appelé ou appelant lors d'une communication.
- Le MSISDN : numéro de l’abonné ( unique identifiant de l’abonné connu à l’extérieur du réseau).
- Le MSRN : numéro attribué lors d'un appel.
  Authentification et chiffrement
  Via l’utilisation du canal radioélectrique pour transporter les informations, les abonnés sont vulnérables :
- utilisation frauduleuse de leur compte par des phreakers possédant des mobiles "pirates" (héhé), qui se présentent avec comme identité, l’identité d’abonnés autorisés.
- mise sur écoute via le canal radio.
  Le système GSM intègre donc des fonctions de sécurité :
- authentification de l'abonné.
- protection via cryptage des données.
- confidentialité des informations de signalisation.
- confidentialité de l’IMSI (identité invariante de l’abonné). PS : Je vous détaillerais ces fonctions dans le prochain volume (non pas par fléme mais pour vous faire attendre avec envis le n°5 =))
  Autres méthodes de sécurité
  Ils permettent d’obtenir des niveaux de protection très élevés pour le système et pour les abonnés. En effet il faudrait par exemple plusieurs milliards de couples (RAND, SRES) afin de déterminer l’algorithme A3 (je n'entre pas dans les détails, car ça devient de la crypto...). Le réseau GSM a recours à des systèmes de sécurité internes propres aux terminaux mobiles. L’opérateur du réseau GSM peut vérifier l’identité IMEI d’un mobile (*#06#). Si le IMEI n’est pas reconnue par le réseau ou si elle est dans la liste des terminaux dérobés ou pirates, l’accès du mobile au réseau est alors refusé (plus moyen d'appeller et de recevoir...). Le réseau peut aussi mémoriser l’identité IMSI...
  La carte SIM contient également des codes personnalisables par son détenteur. Ces codes sont utilisés pour identifier l’abonné, tel le code PIN (Personnal Identity Number) demandé à l’utilisateur à chaque mise sous tension de son portable. La carte peut aussi contenir d’autres codes, mais ça on s'en fout un peu...
  Je m'arréte la pour cet édition. Je compléterait dans le n°5...