| LA RIO BOX

[root@localhost /]# ftp
[root@localhost /]# open www.tipiak.net
[root@localhost /]# put phreaking.html
[root@localhost /]# quit
Je vais dans cet article, vous parlez de la fameuse et pratique 'Rio Box'.
La rio box va vous permettre de faire pas mal de chose qui ont un rapport avec le son (elle ne peut faire autre chose, car elle est basée sur un lecteur de MP3...).
Introduction :
Une Rio Box est en fait un lecteur de MP3 rio de marque diamond. Sur ce lecteur on va pouvoir enregistrer puis diffuser des sons, des tones...
Son utilitée premiére est sa portabilité ainsi que sa notion de s'adapter à tous types d'appareils... Via le lecteur Rio, nous pouvons enregistrer, diffuser, répeater... des sons, des tones (pour se faire une Red Box, White box... ou encore faire du minitel..).
Brancher votre rio-box à votre téléphone :
Et oui la Rio-box se fait en coordination avec un appareil... comme par exemple un téléphone (quel bonne idée=)).
Afin de relier votre rio à votre téléphone, il vous faudra :

- démonter le combiné.
- souder deux fils au micro
- mettre au bout des deux fils une prise jack male...
- racorder la (nouvelle) prise male du combiné à la prise jack femelle (d'origine) de votre rio...
- Vous pouvez maintenant diffuser des tones (Red box, white box, Blue box...)...
  C'est pas le but premier, car sinon je vous aurez fait construire un boitier DTMF, alors passez à la suite...

PS :Je vais quand même vous mettre un tableau représentant chaque tone :

Les touches | Les fréquences en Hz | Longueur | Pause
0 | 1300 + 1500 | 60 ms ( +/- 7 ms) | 60 ms ( +/- 7 ms)
1 | 700 + 900 | 60 ms ( +/- 7 ms) | 60 ms ( +/- 7 ms)
2 | 700 + 1100 | 60 ms ( +/- 7 ms) | 60 ms ( +/- 7 ms)
3 | 900 + 1100 | 60 ms ( +/- 7 ms) | 60 ms ( +/- 7 ms)
4 | 700 + 1300 | 60 ms ( +/- 7 ms) | 60 ms ( +/- 7 ms)
5 | 900 + 1300 | 60 ms ( +/- 7 ms) | 60 ms ( +/- 7 ms)
6 | 1100 + 1300 | 60 ms ( +/- 7 ms) | 60 ms ( +/- 7 ms)
7 | 700 + 1500 | 60 ms ( +/- 7 ms) | 60 ms ( +/- 7 ms)
8 | 900 + 1500 | 60 ms ( +/- 7 ms) | 60 ms ( +/- 7 ms)
9 | 1100 + 1500 | 60 ms ( +/- 7 ms) | 60 ms ( +/- 7 ms)

L'option Minitel :
Cette boxe est sutout employée pour son "option" minitel qui sert incontestablement pratiquant le minitel...
Le principe est simple :

- Vous faites une connection internet sur un server d'achat (3617... 5,57 fr / min) via votre ordinateur portable possédant un émulateur minitel (Greet'z to Timtel:)).
  Vous avez du remarquer (si vous pratiquez) que sur la plupart de ces servers ils demandent à leurs utilisateurs d'appuyer sur la touche suite à intervalle de 3 minutes ! C'est la qu'intervient la fonction premiére de la box (vous m'direz, pourquoi j'en parle en dernier?:)).
- Vous enregistrer la tone que produit la pression de la touche suite sur votre rio et vous enclenchez l'option repeat.
- Il vous suffit alors de brancher votre matos (Beige box + minitel ou Beige Box + PC portable) à votre RIO et vous pouvez laisser la connection sans être obliger de rester à coter et de presser suite toute les 3 minutes...

Brancher votre rio-box à votre PC portable :
Cette étape est assez facile... Vous faites la même chose que dans l'étape précédente, Brancher votre rio-box à votre téléphone, mais en plus, vous raccordez les fils du téléphone à votre ligne...
Astuce :
Vous pouvez également mettre votre installation à l'abris dans une malette, un sac ou un truc du genre.
Bref, la c'est à vous de voir !!!