Introduction

Personne ne peut arrêter l'évolution technologique.
Radioamateurs, professionnels militaires ou civil et bien sur hackers radio, tous ont été obligés de suivre cette évolution.
La grosse évolution actuelle est le passage en "tout numérique".
Télévision numérique par satellite et bientôt terrestre, téléphones portables (GSM/DCS/UMTS) ...bref, voyons la réalité en face : d'ici quelques années les transmissions analogiques vont disparaître.
Et oui, terminé le hacker radio "bricoleur" changeant le quartz de son talkie-walkie au fer à souder pour recevoir les fréquences militaires, l'ordinateur sera bientôt aussi indispensable dans une station radio que l'antenne ! ( snif ...snif ...snif ... )
Pour entrer en douceur dans le monde des transmissions numériques rien ne vaut la pratique.
Voici donc un article qui va permettre d'étudier un mode de transmission à la frontière entre l'analogique et le numérique : la S.S.T.V

La S.S.T.V

La Slow Scan TeleVision ( télévision à balayage lent ) est simplement un mode de transmission qui permet d'envoyer et recevoir des images/photos par radio en les "transformant en son".

Le principe d'utilisation

Pour recevoir des images, on branche la sortie "écouteur" d'un talkie-walkie ou d'un récepteur radio sur "l'entrée en ligne" de la carte son et on lance un logiciel ( Chromapix, JVcom, il en existe plein ).
Pour envoyer une image, il faut relier la "sortie en ligne" de la carte son ( ou la sortie "écouteur" des enceintes du PC ) à la prise micro d'un émetteur.
Après on peu rajouter 2/3 fonctions comme un passage automatique en émission déclenché par le PC par exemple.
Bref, c'est vraiment très simple et ça tient en ... quelques lignes !

Le montage pratique
Comment dire ça ... y'a presque rien à faire
Un cordon double jack 3.5 mono pour la réception ( y'a pas plus con ).

Et pour l'émission ça dépend de l'émetteur radio utilisé.
- Branchez une prise jack 3.5 sur J52 (fil du milieu) et J51.
Reliez J33 sur la broche "Audio" ( "Audio In" ) de la prise micro de l'émetteur radio
Reliez J31 sur la broche "Masse" de la prise micro de l'émetteur radio

Les résistances sont là pour baisser un peu le volume d'entrée. Prenez R1=10 000 et R2=1000 pour diminuer 10 fois par exemple.

- Reliez J23 à la broche "TX" ou "PTT" ( = passage en émission )
Ensuite, le plus simple c'est , J42 et J41 sur un interrupteur ( ça, c'est pour passer en émission manuellement ).
Sinon, il faut mettre un transistor 2N222 ( ou n'importe quoi en NPN ) avec une résistance R3 de 1000 ohms ( valeur entre 500 et 10000 ohms suivant le transistor ) , relier J54 sur la broche RTS d'un port COM du PC et J53 sur la broche GND (ou MASSE) du même port COM ( c'est un 9 broches, y'en a 2 en général ).
Le logiciel

Il en existe beaucoup. Je vais détailler Chromapix, c'est l'un des plus simples.

On visualise le niveau d'entré en bas à droite, au-dessus de CPU ( régler à 75 / 80% avec le volume du récepteur ).
On clique sur Receive pour Recevoir et Transmit pour envoyer une image.

Dans "Preference", il faut cocher "Use Push-To-Talk" si on utilise le système avec le port COM et le 2N222
Les fréquences SSTV
Où trouver des émissions en SSTV ?
Principalement sur les bandes radioamateur, en 14 Mhz, sur 27.7 Mhz, vers 28.6 Mhz ( mode USB ) pour la HF.
Ce mode est également utilisé en VHF/UHF quoique plus rare.
Le bruit est très facilement reconnaissable au signal 1200 Hz de retour de ligne.
Après avoir repéré une émission SSTV reliez la sortie haut-parleur ou écouteur du poste sur l'entrée en ligne de la carte son et normalement le décodage doit s'effectuer sans problème.
Si le décodage n'est pas parfait ( couleurs anormales, image "décalée"... ) c'est simplement un problème de calage en fréquence.
Il suffit de tourner le bouton "clarifier" de sa radio ou de se décaler légèrement en fréquence pour que le signal 1200 hz se retrouve dans le carré rouge ( voir photo ci-dessus).
Bonnes réceptions à tous !
Waves Spirit 66