Instruction CALL:Appel de procédure, l'adresse de retour dans (IP) est placée sur la pile. L'adresse de 4 octets peut s'écrire sous la forme suivante : 1234h:5678h, la première valeur est le segment et la deuxième est l'offset (c'est un appel long, CS est également placé sur la pile).
Exemple :

    	#make_COM#
    	ORG 100h  ; pour un fichier COM.
    	call p1
    	add AX, 1
    	ret         ; retour au système d'exploitation.

    	p1 PROC     ; déclaration de la procédure.
    		MOV AX, 1234h
    		RET     ; retour à l'appel.
    	p1 ENDP

C | Z | S | O | P | A
inchangés

Liste des instructions x86.