Instruction JE:Saut si la condition est réalisée.
Saut court si le premier opérande est égal au deuxième opérande (identique à l'instruction CMP). Signé et Non signé.
Algorithme :

si ZF = 1 alors saut

Exemple :

    		include 'emu8086.inc'
    		#make_COM#
    		ORG 100h
    		MOV AL, 5
    		CMP AL, 5
    		JE  label1
    		PRINT 'AL n'est pas égal à 5.'
    		JMP exit
    	label1:
    		PRINT 'AL est égal à 5.'
    	exit:
    		RET

C | Z | S | O | P | A
inchangés

Liste des instructions x86.