Instruction JBE:Saut si la condition est réalisée.
Saut court si le premier opérande est inférieur ou égal au deuxième opérande (identique à l'instruction CMP). Non signé.
Algorithme :

si CF = 1 ou ZF = 1 alors saut

Exemple :

    		include 'emu8086.inc'
    		#make_COM#
    	   	ORG 100h
    	   	MOV AL, 5
    	   	CMP AL, 5
    	   	JBE  label1
    	   	PRINT 'AL n'est pas inférieur ou égal à 5'
    	   	JMP exit
    	label1:
    	   	PRINT 'AL est inférieur ou égal à 5'
    	exit:
    	   	RET

C | Z | S | O | P | A
inchangés

Liste des instructions x86.