Instruction XOR:XOR logique (OU exclusif) entre tous les bits des deux opérandes. Le résultat est stocké dans le premier opérande.
Table de vérité :
1 XOR (OU exclusif) 1 = 0
1 XOR (OU exclusif) 0 = 1
0 XOR (OU exclusif) 1 = 1
0 XOR (OU exclusif) 0 = 0
Exemple :

    	MOV AL, 00000111b
    	XOR AL, 00000010b    ; AL = 00000101b
    	RET

C | Z | S | O | P | A
0 | r | r | 0 | r | ?

Liste des instructions x86.