Instruction JNE:Saut si la condition est réalisée.
Saut court si le premier opérande est non égal au deuxième opérande (identique à l'instruction CMP). Signé et non signé.
Algorithme :

si ZF = 0 alors saut

Exemple :

    		include 'emu8086.inc'
    		#make_COM#
    		ORG 100h
    		MOV AL, 2
    		CMP AL, 3
    		JNE  label1
    		PRINT 'AL = 3.'
    		JMP exit
    	label1:
    		PRINT 'Al <;>; 3.'
    	exit:
    		RET

C | Z | S | O | P | A
inchangés

Liste des instructions x86.