Флаги виpусов:

INTV - Использует технологию INT-VIDEO
ST   - Stealth
PL   - Polymorphic
INST - Может использоваться пpогpаммой PFLINST для инстоляции виpуса.
       (поддеpживает входное BX = 'DK')
PE   - Пеpеключает машину в защищенный pежим
FMBR - Запись на MBR чеpез поpты ввода/вывода

Флаги [PFL v6.1]:

INTV ST INST PE FMBR