Virus Effects in Win32: generating & playing wave file
To play wave in windows you may use PlaySound() routine, described in mmsystem.hlp/.h
BOOL PlaySound(
LPCSTR pszSound, // pointer to file name/file location/...
HMODULE hmod, // sucks, i.e. NULL
DWORD fdwSound // flags
);
PlaySound() has nice flag, SND_MEMORY. It means that pointer to.wav file name (pszSound) is pointer to file location in memory. So we may generate .wav file directly in memory.
about this program
1. allocate some memory for .wav file, fill .wav header
2. generate .wav data (convert old good pc-speaker melody (holms.c)
into wave (pcm) format)
3. play generated wave using PlaySound()
4. play melody using pc-speaker (direct io, so Win9X only)
5. play melody using soundblaster & pc-speaker simultaneously
6. save generated file into TEST.WAV
about generating wave data
(pc-speaker data -> wave conversion)

            Однако, блин, почитали буржуи - и хватит. ;-)

            Наиболее интересной вещью для нас является генерация данных
            для wave-файла, ибо с хеадером все понятно. (из программы)

            Итак, у нас есть данные для pc-спикера.
            Представляют они собой число нот (здесь-звуков одной частоты),
            и два массива, частот (в герцах) и их длительностей (в миллисекундах).

            И надо нам сделать из этого всего данные, в самом простом .wav
            PCM-формате. Что же такое ентон формат?

            Ну например если параметры звука - 2 канала, 16-битовые сэмплы и
            44100 сэмплов в секунду, то .wav PCM файл выглядит так:

            58 bytes        заголовок
            word/word       данные для левого/правого канала
            ...
            каждые 44100 дворда - одна секунда

            Вот теперь можно спросить, что такое данные для левого/правого канала.

            амплитуда звуковой волны (громкость)
                                                 V
            |.... ooo....           ...oooo.....         ... F1
            |   oo   oo .           . oo   oo  .  |       .
            | oo       o.           oo       oo.  |       .oo F2
            |o     <----o----X-----o---->      o  |       o
           -0-----------o----------o-----------o---------o-------------->Время,
            |           .o        o .          .o        o.              [сэмплы]
            <----------X--oo----oo->.          . oo    oo .              1/44100с
            |           ....o.oo.....          ....oooo....
            |<----------------------Y----------------------->

            Каждое 16-ти или 8-битное или еще там какое значение PCM данных -
            - суть значение амплитуды звуковой волны в данный момент времени.
            Для соответствующего канала, понятно.

            Вот собственно и все с форматом файла.

            А чтобы произвести тон с частотой F [Гц] и длительностью D [мс],
            надо просто изменять знак апмлитуды каждые F раз в секунду,
            и делать так в течение времени D.

            Если поглядеть на рисунок, то можо увидеть,
            что X=44100/F, а Y=D/1000*44100.

            Функции F1 (".") и F2 ("o") хотя и отличаются, но период их
            одинаков, и значит производят они одну и ту же частоту.
            А поскольку у этих функций одинаковы еще и амплитуды, то
            отличаются они только тембром, но впрочем, это уже не в тему.

            Скажем только, что если, например, значение амплитуды меняется
            меньше где-то 20 раз в секунду (в частности не меняется вобще),
            или меняется чаще 20000 раз в секунду, то звука мы якобы не услышим.

            В качестве эффекта для размышления -
            можно увеличивать громкость звука в одном канале, постепенно
            уменьшая ее в другом, и тогда звук будет "переходить" из
            одной колонки в другую.
            Для проверки эффекта разкомметируем строчку с (*) и
            закомментируем предыдущую.

(c) 1999 Z0MBiE, z0mbie.cjb.net

*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>
#include <mmsystem.h>
#include <math.h>
#pragma hdrstop
#include "holms.c" // data
#define WAVE_MAXSEC 20 // max playback time in seconds
#define WAVE_CHANNELS 2 // our wave parameters.
#define WAVE_FREQ 44100 // (if you will change it, some lines
#define WAVE_BITRATE 16 // in wave_write() should be uncommented)
#define WAVE_BYTESPERSAMPLE (WAVE_CHANNELS*WAVE_BITRATE/8)
#define WAVE_BYTESPERSEC (WAVE_BYTESPERSAMPLE*WAVE_FREQ)
#define WAVE_MAXBYTES (WAVE_BYTESPERSEC*WAVE_MAXSEC)
#define WAVE_MAXSAMPLES (WAVE_FREQ*WAVE_MAXSEC)
#pragma pack(push)
#pragma pack(1)
struct wave_struct
{
BYTE riff_sign[4]; // ='RIFF'
DWORD riff_size; // filesize-8=datasize+sizeof(wavehdr)-8=datasize+50
BYTE wavefmt_sign[8];// ='WAVEfmt '
DWORD wavefmt_size; // sizeof(PCMWAVEFORMAT)=12h
//WAVEFORMAT wavefmt; // (5 following entries)
WORD wFormatTag; // type=WAVE_FORMAT_PCM=1
WORD nChannels; // channels=1/2
DWORD nSamplesPerSec; // freq=11025/22050/44100
DWORD nBytesPerSec; // bytespersecond=channels*freq*bitrate/8=176400
WORD nBlockAlign; // =1/2/4
DWORD wBitsPerSample; // =8/16
BYTE fact_sign[4]; // ='fact'
DWORD fact_hdrsize; // =4
DWORD entry_count; // =datasize/4
BYTE data_sign[4]; // ='data'
DWORD data_size; // =datasize
BYTE data[WAVE_MAXBYTES];
DWORD align; // 'coz writing to data by DWORDs
};
#pragma pack(pop)
wave_struct *wave = (wave_struct*) malloc(sizeof(wave_struct));
void wave_init()
{
memcpy(wave->riff_sign,"RIFF",4);
wave->riff_size=50;
memcpy(wave->wavefmt_sign,"WAVEfmt ",8);
wave->wavefmt_size=0x12;
wave->wFormatTag=WAVE_FORMAT_PCM;
wave->nChannels=WAVE_CHANNELS;
wave->nSamplesPerSec=WAVE_FREQ;
wave->nBytesPerSec=WAVE_BYTESPERSEC;
wave->nBlockAlign=WAVE_BYTESPERSAMPLE;
wave->wBitsPerSample=WAVE_BITRATE;
memcpy(wave->fact_sign,"fact",4);
wave->fact_hdrsize=4;
wave->entry_count=0;
memcpy(wave->data_sign,"data",4);
wave->data_size=0;
memset(&wave->data, 0, sizeof(wave->data));
}
void wave_write(int a, int b)
{
if (wave->data_size>=WAVE_MAXBYTES)
{
printf("error: MAX_SIZE reached\n");
exit(0);
}
//if (WAVE_BITRATE==8) { a>>=8; b>>=8; }; // need if WAVE_BITRATE!=16
DWORD d;
//if (WAVE_CHANNELS==1) d=(a+b)>>1; else // need if WAVE_CHANNELS!=2
d=(a<<WAVE_BITRATE)+b;
*(DWORD*)&wave->data[wave->data_size]=d;
wave->riff_size+=WAVE_BYTESPERSAMPLE;
wave->data_size+=WAVE_BYTESPERSAMPLE;
wave->entry_count++;
}
#define WAVE_QUALITY 16384 // how many sin(x)'s to precalculate
#define WAVE_AMP 20000 // max volume. -32768..32767
int sin_table[WAVE_QUALITY+1];
void outb(WORD p, BYTE a) // need for pc-speaker io
{
asm
{
mov dx, p
mov al, a
out dx, al
};
};
BYTE inb(WORD p) //
{
asm
{
mov dx, p
in al, dx
};
return _AL;
};
void main()
{
// pre-calculated sinus table needed to generate wave faster
printf("initializing sintable...\n");
for (int i=0; i<WAVE_QUALITY; i++)
sin_table[i] = sin( (float)i*M_PI*2/WAVE_QUALITY ) * WAVE_AMP;
// calculate total music size
int totaldelay=0; // [ms]
for (int i=0; i<music_notes; i++)
totaldelay += music_delay[i];
printf("total music time = %i ms\n", totaldelay);
if (totaldelay>WAVE_MAXSEC*1000)
{
printf("***ERROR***: music size too large (or WAVE_MAXSEC too small)\n");
exit(0);
}
printf("generating waveform...\n");
wave_init();
for (int note=0; note<music_notes; note++)
{
int freq = music_freq[note]; // [Hz]
int delay = music_delay[note] * WAVE_FREQ / 1000; // [ms]
for (int t=0; t<delay; t++)
{
int w=sin_table[((int)((float)t*freq*WAVE_QUALITY/WAVE_FREQ))&(WAVE_QUALITY-1)];
wave_write(w,w);
// wave_write((float)w*t/delay, (float)w*(delay-t)/delay); // (*)
}
}
printf("writing sound...\n");
FILE*f=fopen("test.wav","wb");
fwrite(wave,1,58+wave->data_size,f);
fclose(f);
for (int step=1; step<=3; step++)
{
if (step==1) printf("step 1. sb\n");
if (step>1)
if ((GetVersion()&0x80000000)==0)
{
printf("it seems u like winNT? ;-) that sux! no kewl pc-speaker music available...\n");
break;
}
if (step==2) printf("step 2. speaker\n");
if (step==3) printf("step 3. sb+speaker\n");
if (step!=2)
{
printf("playback...\n");
if (!PlaySound((char*)wave,NULL,SND_MEMORY|SND_ASYNC))
{
printf("*** PLAYBACK FAILED ***\n");
exit(0);
}
}
for (int note=0; note<music_notes; note++)
{
if (music_freq[note]==0)
printf(".pause\x0D");
else
{
printf(".%i \x0d", music_freq[note]);
if (step!=1)
{
WORD freq=1193181.0/music_freq[note];
outb(0x43,0xB6);
outb(0x42,freq&255);
outb(0x42,freq>>8);
outb(0x61,inb(0x61)|3);
}
}
Sleep(music_delay[note]);
if (step!=1)
outb(0x61,inb(0x61)&(~3));
}//for note
printf(" \x0D");
}
printf("done\n");
}
- [holms.c] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->8
int music_notes = 110;
int music_freq[] = // [Hz]
{
350, 0, 0, 350, 440, 0, 524, 0, 700, 660,
584, 660, 700, 0, 660, 0, 584, 0, 524, 466,
440, 466, 524, 0, 466, 0, 440, 0, 440, 262,
0, 262, 350, 0, 262, 0, 350, 0, 262, 0,
350, 0, 0, 350, 440, 0, 524, 0, 880, 784,
700, 784, 880, 0, 784, 0, 700, 0, 660, 700,
784, 700, 660, 0, 784, 0, 660, 0, 784, 0,
584, 0, 700, 0, 660, 700, 784, 700, 660, 0,
784, 0, 660, 0, 784, 0, 584, 0, 700, 0,
660, 0, 660, 584, 524, 0, 524, 466, 440, 0,
524, 0, 700, 0, 784, 0, 660, 700, 0, 700
};
int music_delay[] = // [ms]
{
549, 275, 110, 110, 275, 275, 275, 275, 110, 110,
110, 110, 549, 275, 275, 275, 110, 110, 110, 110,
110, 110, 549, 275, 275, 275, 110, 110, 549, 275,
110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110,
549, 275, 110, 110, 275, 275, 275, 275, 110, 110,
110, 110, 549, 275, 275, 275, 110, 110, 110, 110,
110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110,
110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110,
110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110,
110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110, 110,
110, 110, 549, 275, 110, 110, 385, 55, 55,1099
};