Instruction RET:Retour de sous-programme (court).
Algorithme :

Dépile :

IP

si un opérande immédiat est présent : SP = SP + opérande

Exemple :

    	#make_COM#
    	ORG 100h  		; pour un fichier exécutable COM.
    	CALL p1
    	ADD AX, 1
    	RET         		; retour au système d'exploitation.

    	p1 PROC     		; déclaration de la procédure.
    		MOV AX, 1234h
    		RET     	; retour à l'appelant.
    	p1 ENDP

C | Z | S | O | P | A
inchangés

Liste des instructions x86.